
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» марта 2019 г.


          
                                          


    № 50
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания микрорайона «Полевой» в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области

В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,ст.45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Молчановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания микрорайона «Полевой» в с. Молчаново, Молчановского района, Томской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Совета и Администрации Молчановского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Молчановского сельского поселения www.msp.tomskinvest.ru.

            3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
           4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Молчановского

сельского поселения


    (подпись)                                             А.Л. Гензе
Приложение к постановлению

Администрации Молчановского

сельского поселения

от «06» марта 2019 N 50
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«Архитектурное бюро»
                636703 Томская область, Каргасокский район с. Каргасок  ул. Энтузиастов 1Г
 Тел8-913-809-2152. shepetkina69@mail.ruHYPERLINK "mailto:apbs@vologda.ru"

Заказчик: муниципальное казенное учреждение

«отдел по управлению муниципальным имуществом

администрации Молчановского района Томской области»
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

 МИКРОРАЙОНА «ПОЛЕВОЙ»
В с.МОЛЧАНОВО, МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОМ  I
ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Главный инженер проекта   
            
	Щепёткина Л.В.                      


с. Каргасок 

2018
01 Состав проекта

Утверждаемая часть

1. Том I.  Положения о размещении объектов капитального строительства 

2. Том I.  Чертежи.
Материалы по обоснованию

3. Том II. Материалы по обоснованию проекта (пояснительная записка).

4. Том II. Схемы.
Проект межевания территории

          Том III Проект межевания территории

          Том III Чертежи
Электронная версия проекта

5.  Текстовая часть в формате docx.

6. Графическая часть в виде растровых изображений JPEG.

Состав графической части проекта  

	№п/п    
	Наименование 
	Марка чертежа
	№ листа  

	
	Утверждаемая часть
	
	

	1
	План красных линий (основной чертёж),  М 1:2000
	ПП-1
	1

	2
	Разбивочный чертёж красных линий, М 1:2000
	ПП-2
	2

	
	Материалы по обоснованию
	
	

	3
	Схема положения территории в структуре генерального плана с.Молчаново, М1:10 000
	ПП-3
	3

	4
	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки, М 1:2000
	ПП-4
	4

	5
	Схема организации улично-дорожной сети, поперечные профили улиц и дорог , М 1:2000
	ПП-5
	5

	6
	Схема сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения,

М 1:2000
	ПП-6
	6

	7
	Схема сетей и сооружений газоснабжения, М 1:2000
	ПП-7
	7

	8
	Схема сетей и сооружений электроснабжения,  М 1:2000
	ПП-8
	8

	
	Проект межевания территории
	
	

	9
	Схема на кадастровом плане территории 70:1060101001 и 70:10:0100025 на период проектирования М1:2000
	ПМ-1
	1

	10
	Чертеж межевания территории М1:2000
	ПМ-2
	2


ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СОДЕРЖАНИЕ

01  Состав проекта 

Положения о размещении объектов капитального строительства
Ошибка! Закладка не определена.ВВЕДЕНИЕ


51.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.


51.1.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


61.2.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


62.3   РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


72.4
РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


102.5
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,


10БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ.




Статья I. Введение.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

Проект планировки и межевания территории микрорайон Полевой с. Молчаново .Молчановского сельского поселения ,Молчановского  района Томской области (далее – мкр.  Полевой) выполнен в соответствии с муниципальным с муниципальным контрактом № 02 от 23.01.2018 года.
Проект планировки и межевания территории мкр.  Полевой подготовлен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

Постановление Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998г. № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

Генеральный план Молчановского сельского поселения;

Устав муниципального образования Молчановское сельское поселение.

Основные цели данной работы:

подготовка проекта планировки и межевания территории мкр. Полевой в соответствии с федеральным и местным законодательством о градостроительной деятельности;

обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования Молчановское сельское поселение;
выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);

установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;

установление границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов капитального строительства.

Основные задачи данной работы:

на основе анализа существующей в муниципальном образовании градостроительной ситуации, муниципальных правовых актов соответствующей тематики, прогнозов развития поселенческой среды, выявление проблем планировочного развития территории муниципального образования Молчановское сельское поселение, а также создание условий для их решения;

формирования среды жизнедеятельности населения с учетом потребностей всех категорий граждан и социальных групп;

определение рациональной планировочной организации территорий; 

комплексное решение размещения объектов социальной сферы различной типологической принадлежности; 

создание экологически благоприятной среды жизнедеятельности;

информационное обеспечение всех участников градостроительных отношений в области планировки территории;

создание электронной версии проекта на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения.

Исходные данные для проектирования:
-письмо № б/н, представленное ОАО «ТРК»;

-Информация от технических условиях подключения б/н от 10.07.2018 г. подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети, выданные ООО «Газпром газораспределение Томск»;

-Информация о технических условиях  объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения №171 от 28.08.2018 г;

-Генеральный план  муниципального образования Молчановского сельского поселения утвержденный решением Совета Молчановского сельского поселения № 11 от 30.11.2012 г.;

-кадастровый план территории.
Подготовленная документация по планировке территории мкр. Полевой муниципального образования Молчановского сельское поселение станет одним из основных инструментов достижения целей устойчивого развития территории, упорядочивания элементов планировочной структуры и поселенческой среды в целом, дальнейшего поступательного развития муниципального образования Молчановское сельское поселение в градостроительной и иных сферах.

Задачами проекта являются разработки проектных решений, обеспечивающих освоение в различных целях, реконструкцию и благоустройство проектируемой территории.

Проектные решения выполнены на расчётный срок  до 2035 г., с выделением первой очереди – 2025 г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. 
1.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Проект планировки решает задачи оптимального развития территорий и главной целью ставит градорегулирование – создание условий для всестороннего процветания села и улучшения среды проживания.

Проектом планировки решается общая стратегия развития территории на период до 2035 года. В основу планировочного решения положены следующие принципы:

· функциональное зонирование территории в увязки с общими принципами градостроительного зонирования; 

· структурная организация территорий;

· развитие системы общественного центра с учётом обслуживания жителей;

· создание системы озеленения;

· оптимальное решение инженерного обеспечения территории; 

Основной задачей проекта планировки является комплексное освоение территории в соответствии с современными требованиями градостроительного законодательства, структурная организация территорий. 

Проектом планировки, прежде всего, предусматривается  упорядочение планировочной структуры территории, ее зонирование и размещение объектов капитального строительства в разрезе функционального назначения и анализа потребностей населения.

Также учитывается:

-  Совершенствование транспортной и инженерной инфраструктур; 

- Приведение уровня благоустройства к соответствию нормативным требованиям;

- Проведение мероприятий по охране окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения, рационального использования природных ресурсов;
Проект планировки осуществляет  функциональное зонирование территории.

На чертеже планировки территории выделены следующие зоны и территории:

- территории жилой застройки одноквартирными жилыми домами;

- территории общественно-делового назначения;

- территории спортивного назначения;

- территории озеленения общего пользования;

-территории санитарно-защитного озеленения.

Зона жилой застройки включает в себя малоэтажные индивидуальные жилые дома. На проектируемой территории расположено 67 одноквартирных жилых дома.

1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Развитие и размещение объектов жилищной сферы

Проектом планировки предусмотрено строительство 67 индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Проектом планировки к размещению предлагается одноквартирные жилые дома:

- количество: 67 объектов;

- этажность: до 3-х этажей;

- площадь застройки: 8040 кв. м.

- нормативный размер земельных участков: 1500 кв. м.

При среднем размере семьи, равном 3,5 человека и жилищной обеспеченности не менее 33 м2 общей площади на человека на проектируемой территории возможно расселение около 235 человек.
Общая площадь жилищного фонда составит 4,02 тыс. м2 – к 2025 г., 8,04 тыс. м2 – на расчетный срок.
Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения

На проектируемой территории не запланировано размещение с учреждений и предприятий обслуживания населения.


Планируемая жилая застройка находится в нормативном радиусе доступности помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивных залов общего пользования, предприятий бытового обслуживания, торговли и общественного питания,   предусмотреных в микрорайоне «Северо-Западный» :

- дошкольного образовательного учреждения на 40 мест;

- многофункционального центра, включающего магазины общей торговой площадью не менее 170 м2 и 4 рабочих места для бытового обслуживания граждан;

- универсального  спортивного зала площадью пола не менее 400 м2;

- стадиона;

- спортивной площадки с искусственным покрытием.
Здание многофункционального центра рекомендуется ввести в эксплуатацию в течение 2013-2025 гг.
2.3   РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основой структуры проектируемого микрорайона «Полевой», является  улично-дорожная сеть. 
Согласно мероприятий Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г., а также Областной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 г. (с прогнозом до 2020 г.)", автодорогу регионального значения Р-398 (Томск-Каргала-Колпашево) планируется перевести в разряд автодорог федерального значения. В соответствии с этим, Генеральным планом «МО Молчановское сельское поселение», предлагается строительство автомобильного обхода села Молчаново, а существующая  автодорога Р-398 в границах села будет выполнять функции главной поселковой дороги, не требующей установления санитарного разрыва до жилой застройки.
 Профили улиц, дорог и внутриквартальных проездов разработаны и  установлены в соответствии СП 42.13330.2011"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Проектом предусмотрено строительство новых улиц и дорог, внутриквартальных проездов.

Зону  транспортной инфраструктуры формируют проектируемые:

основные улицы в красных линиях 24 м;

второстепенные в красных линиях 10 м;

местные внутриквартальные проезды;

Протяжённость улично-дорожной сети в границах проектируемой территории  – 4,64 км. 

По всем улицам запроектированы тротуары шириной 1,0м. Тротуары отделяются от проезжей части зеленой зоной с кустарниковыми насаждениями. 
К каждому участку предусмотрены подъезды шириной 3м. 

На территории на расчётный срок предполагается проживание 235 человек.

На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 100 единиц. 
На территории планируется развитие общественного транспорта – одного автобусного маршрута, который свяжет проектируемую территорию с  существующими автодорогами и селом. Проектом предусмотрены места для остановок пассажирского транспорта с учётом радиуса пешеходной доступности 500 м.  

2.4  РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектом планировки предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории:
Водоснабжение:
       Для обеспечения более комфортной среды проживания населения проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей водой питьевого качества. 

Проектом планировки предусмотрено обеспечение населения необходимым количеством воды из существующей скважины для каждого потребителя.
Проектом предусматривается  устройство:

-объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного кольцевого и тупикового водопровода городского давления из напорных полиэтиленовых труб ø200÷110мм.
Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых и общественных зданий. Из этой же системы предусматривается обеспечение противопожарных нужд.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляют - 250 литров.

Нормами водопотребления учтены расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нерациональный расход.

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  водопровода в поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84* из расчёта 50 л/сут (25 л/сут полив из системы водоснабжения и 25 л/сут из шахтных колодцев и открытых водоисточников) на одного жителя, – эти расходы соответствуют максимальным суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10оС. 

Для обеспечения подачи расчётных расходов воды необходимо осуществить строительство кольцевой сети водопровода, с установкой на сети пожарных гидрантов через 150 м.

На сети предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов, для размещения пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

В качестве материала труб водопроводной сети рекомендуется применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и простота монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико-экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.

Глубина заложения водопроводной сети не менее 3,0 м
Водопотребление жилым фондом - 84,6 куб. м/сут

Водоотведение (канализование):

Проектное решение

Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий проектируется по самотечным коллекторам на КНС, откуда по напорному коллектору отводится на очистные сооружения. 

Канализационные сети запроектированы из полиэтиленовых труб. 
Для водоотведения проектом предусматривается:

-канализование всех социально-культурно-бытовых зданий, проектируемой  жилой застройки;

-канализование жилой застройки.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85*.

 Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий проектируется по самотечным коллекторам на КНС, откуда по напорному коллектору отводится на очистные сооружения. 

Канализационные сети запроектированы из полиэтиленовых труб. 

При производстве работ руководствоваться требованиями и нормами СНиП 3. 05. 04 – 85.

 Перечень видов работ для которых необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с требованиями ГОСТ 21. 101 – 97:

а)  Акт на скрытые работы по разработке грунта для устройства

водопровода и канализации;

б)  Акт на скрытые работы по устройству колодцев (ВК);

в) Акт о провидении гидравлического испытания систем водоснабжения и канализации;

г)  Акт технической приёмки систем водоснабжения и канализации.

При пересечении проектируемых сетей с существующими подземными

коммуникациями все работы вести согласно СНиП III – 8 – 76 п. 3.40,СНиП III  - 42 – 80 п. 1.90.

 При производстве земляных работ произвести проверку наличия электрических сетей в присутствии представителей соответствующей службы.

Суммарный расход стоков на расчетный срок составляет 215,552 куб. м/сут.

Теплоснабжение. Газоснабжение:

Проектное решение

Теплоснабжение автономное. Теплоснабжение жилых домов можно осуществлять, используя малометражные источники тепла- секционные котлы типа КЧМ-2М, КЧМ-3М и др. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления малоэтажных зданий. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Суммарный расход тепла – 1.61 Гкал/час

Расход газа на коммунально-бытовые нужды населения - 122 куб. м/ч

Электроснабжение:

Проектное решение

Электроэнергия распределяется через трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4кВ, запитанных по радиальным воздушным линиям, от ВЛ-10 кВ ф.МЧ-11 (имеет нагрузку 15% и имеет резерв по передаче электроэнергии 2000 кВт).

Для электроснабжения микрорайона установлена  ТП-10/0,4 кВ.

 Кабельные линии выполнены силовыми кабелями марок ААБ, АСБ и СБ разных сечений. В настоящее время для прокладки питающих линий рекомендуется использовать силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением до 500кв.мм.

Проектом предусматривается уличное освещение микрорайона. Светильники уличного освещения с лампами ДНаТ-150 и 250Вт будут расположены на опорах ВЛИ-0,4кВ с шагом 25-40м, управление освещением – автоматическое из ТП. Уличное и декоративное освещение центральных аллей, зеленых зон и мест отдыха будет выполняться по индивидуальным архитектурным заданиям.

Трансформаторные подстанции предназначены для электроснабжения коммунально-бытовых потребителей.

Местоположение новых ТП и трасс питающих и распределительных сетей показаны условно и будут уточнены при рабочем проектировании в соответствии с архитектурно-планировочными решениями. 

Для подвески ВЛ-10-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ и провода СИП-2А (для уличного освещения приняты железобетонные опоры на стойках СВ-110-5 по типовым проектам ТП 3.407.1-136, ТП 3.407.1-173. Расстановка опор выполнена с учётом расчётного пролёта для ВЛ-10-0,4 кВ-35м и 25-30 м для ВЛ-0,4 кВ вдоль проезжей части улиц.

Расчетная электрическая нагрузка – 368.5 кВт
Связь и информация:

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

На расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК);

-содействие в расширении модернизации телефонной линии общего пользования;
- дальнейшее развитие электросвязи;
- обеспечение населения домашними телефонами.

Для определения необходимой номерной ёмкости принята норма телефонного насыщения из расчёта одного телефонного аппарата на каждую семью, в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».
Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учётом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов. 
Потребное количество номеров  телефонов составляет 67 номер.
2.5   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,

               БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ.
Мероприятия по охране от загрязнения воздушного бассейна:

· благоустройство и озеленение улиц;

· обеспечение санитарных  разрывов между транспортными магистралями и застройкой.
Мероприятия по охране подземных источников водоснабжения:
· исключение строительства капитальных объектов в границах прибрежных зон;
· строительство сетей дождевой канализации;

· контроль качественного и количественного состава сточных вод;

Мероприятия по озеленению территории
· создание единой системы озеленения;
· озеленение территорий  жилых и общественно-деловых зон;

· создание парковых зон и мест рекреации на территории общего пользования;

· озеленение территории специального назначения (озеленение зоны санитарной охраны);
· целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов.
Мероприятия по санитарной очистке территории

· сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов, вывоз мусора на полигоны ТБО;

уборка  территории жилого района от мусора, снега.
1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Сущ. положение
	Первая 

очередь

(до 2025 г.)
	Расчётный срок

 (до 2035 г)

	1
	Территория
	
	
	
	

	1.1
	Площадь проектируемой территории - всего
	га
	18,27
	18,27
	18,27

	
	Территории индивидуальной жилой застройки
	га
	-
	-
	10,05

	
	Территории общественно-делового назначения
	га
	-
	-
	-

	
	Территории детских дошкольных учреждений
	га
	-
	-
	-

	
	Территории спортивного назначения
	га
	-
	-
	-

	
	Территории улично-дорожной сети
	га
	-
	-
	3,77

	
	Территории озеленения общего пользования
	га
	-
	-
	1,60

	
	Территории санитарно-защитного озеленения
	га
	-
	-
	3,16

	2
	Население
	
	
	
	

	2.1
	Численность населения
	чел.
	0
	118
	235

	2.2
	Плотность населения
	чел./га
	-
	6
	13

	3
	Жилищный фонд
	
	-
	
	

	3.1
	Общая площадь жилых домов
	тыс. м2 общей площади квартир
	0
	4,02
	8,04

	3.2
	Средняя этажность застройки
	этаж
	0
	1
	1

	3.3
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2 общей площади квартир
	0,0
	0,0
	0,0

	3.4
	Убыль жилищного фонда - всего
	тыс. м2 общей площади квартир
	0
	0
	0

	3.5
	Новое жилищное строительство - всего
	-"-
	0
	4,02
	8,04

	
	В том числе:
	 
	
	
	 

	
	малоэтажное
	-"-
	0
	4,02
	8,04

	
	их них:
	 
	
	
	 

	
	малоэтажные жилые дома секционного типа
	-"-
	0
	0
	0

	
	индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	-"-
	0
	4,02
	8,04

	
	4 - 5 этажное
	-"-
	0
	0
	0

	
	многоэтажное
	-"-
	0
	0
	0

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	 
	
	
	 

	4.1
	Детские дошкольные учреждения
	место
	0
	0
	0

	4.2
	Предприятия торговли
	м2 торговой площади
	0
	0
	0

	4.3
	Предприятия бытового обслуживания
	место
	0
	0
	0

	4.4
	Спортивный зал
	м2 площади пола
	0
	0
	0

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	-
	
	

	5.1
	Протяженность улично-дорожной сети - всего
	км
	-
	1,67
	1,67

	6
	Инженерное оборудование и благоустройство территории
	
	
	
	

	6.1
	Водопотребление - всего
	куб.м/сут
	-
	-
	84,6

	6.2
	Электропотребление
	кВт
	-
	-
	368,5

	6.4
	Расход тепла
	Гкал/час 
	-
	-
	1,61

	6.5
	Расход газа
	куб.м/час

куб.м/год
	-
	-
	98
205758

	7
	Протяженность сетей
	
	
	
	

	7.1
	ВЛ 10 кВ проектируемая

ВЛ 0,4 кВ проектируемая 
	км
	-

	-
	0,23
1,48

	7.2
	Сети водоснабжения
	км
	-
	-
	1,66


	7.3
	Сети газоснабжения
	км
	-
	-
	1,53

	7.4
	Сети водоотведения
	км
	-
	-
	1,51
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